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Forskrift om farekoder, faresymbol og farebetegnelser, samt advarsel​ssetninger som skal benyttes ved merking av farlige kjemikalier

Fastsatt av Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (fra 1. januar 2002 Direktoratet for brann- og elsikkerhet) og Oljedirektoratet 23.desember 1997. Forskriften er gitt i medhold av § 9, tredje ledd i forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier av 21.august 1997. 

KAPITTEL l


 Ansvarsforhold
§ 1
Hvem som har plikter etter forskriften

 Enhver som produserer, importerer og/eller omsetter farlige kjemikalier for yrkesmessig eller privat bruk skal sørge for at forskriftens krav oppfylles. Faresymbolene med tilhørende farebetegnelser, samt ordlyden på advarselssetningene skal være  i samsvar med denne forskriften. 

KAPITTEL II


Faresymboler etc.

§ 2
Farekoder, faresymbol og farebetegnelser
Følgende farekoder, faresymbol og farebetegnelser gjelder ved merking av kjemikalier ihht.§15 i  forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier:
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Faresymbolene skal trykkes i sort på oransje-gul bunn..Farebetegnelse skal angis sammen med faresymbol.

Farekoden som står over symbolene skal ikke inngå i fareetiketten.

Kapittel IlI


Advarselssetninger

§ 3 
Risikosetninger

Ved advarselsmerking av farlige kjemikalier, ihht. §15 i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, skal setninger som benyttes for å beskrive faremomenter (R-setninger) ha følgende ordlyd:

R1

Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.

R2

Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder.

R3

Meget eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder.

R4

Danner meget følsomme eksplosjonsfarlige metallforbindelser.

R5

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

R6

Eksplosjonsfarlig ved og uten kontakt med luft.

R7

Kan forårsake brann.

R8

Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.

R9

Eksplosjonsfarlig ved blanding med brennbare stoffer.

R10

Brannfarlig.

R11

Meget brannfarlig.

R12

Ekstremt brannfarlig.

R14

Reagerer voldsomt med vann.

R15

Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser.

R16

Eksplosjonsfarlig ved blanding med oksiderende stoffer.

R17

Selvantennelig i luft.

R18

Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

R19

Kan danne eksplosive peroksider.

R20

Farlig ved innånding.

R21

Farlig ved hudkontakt.

R22

Farlig ved svelging.

R23

Giftig ved innånding.

R24

Giftig ved hudkontakt.

R25 

Giftig ved svelging.

R26

Meget giftig ved innånding.

R27

Meget giftig ved hudkontakt.

R28

Meget giftig ved svelging.

R29

Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.

R30

Kan bli meget brannfarlig under bruk.

R31

Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.

R32

Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass.

R33

Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk.

R34

Etsende.

R35

Sterkt etsende.

R36

Irriterer øynene.

R37

Irriterer luftveiene

R38

Irriterer huden

R39

Fare for alvorlig varig helseskade.

R40 

Mulig fare for kreft

R41

Fare for alvorlig øyeskade.

R42

Kan gi allergi ved innånding.

R43

Kan gi allergi ved hudkontakt.

R44

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.

R45

Kan forårsake  kreft.

R46

Kan forårsake  arvelige skader.

R48

Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning.

R49

Kan forårsake  kreft ved innånding.

R50

Meget giftig for vannlevende organismer.

R51

Giftig for vannlevende organismer.

R52

Skadelig for vannlevende organismer.

R53

Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R54

Giftig for planter.

R55

Giftig for dyr.

R56

Giftig for jordlevende organismer (jordbunnsorganismer).

R57

Giftig for bier.

R58

Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

R59

Farlig for ozonlaget.

R60

Kan skade forplantningsevnen.

R61

Kan gi fosterskader.

R62

Mulig fare for skade på forplantningsevnen.

R63

Mulig fare for fosterskade.

R64

Kan skade barn som får morsmelk.

R65                      Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. 

R66

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

R67

Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet

R68 

Mulig fare for varig helseskade.

Kombinasjonssetninger

Når flere setninger kombineres i én setning, ihht. §15 i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, skal ordlyden på setningene være som angitt nedenfor. Kombinasjonen regnes som en setning:

R14/15

Reagerer voldsomt med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser.

R15/29

Reagerer med vann under dannelse av giftige og ekstremt brannfarlige gasser.

R20/21

Farlig ved innånding og hudkontakt.

R20/22

Farlig ved innånding og svelging.

R20/21/22
Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging.

R21/22

Farlig ved hudkontakt og svelging.

R23/24

Giftig ved innånding og hudkontakt.

R23/25

Giftig ved innånding og svelging.

R23/24/25
Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging.

R24/25

Giftig ved hudkontakt og svelging.

R26/27

Meget giftig ved innånding og hudkontakt.

R26/28

Meget giftig ved innånding og svelging.

R26/27/28
Meget giftig ved innånding, hudkontakt og svelging.

R27/28

Meget giftig ved hudkontakt og svelging.

R36/37

Irriterer øynene og luftveiene.

R36/38

Irriterer øynene og huden.

R36/37/38
Irriterer øynene, luftveiene og huden.

R37/38

Irriterer luftveiene og huden.

R39/23

Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding.

R39/24

Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved hudkontakt.

R39/25

Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved svelging.

R39/23/24
Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding og hudkontakt.

R39/23/25
Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding og svelging.

R39/24/25
Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved hudkontakt og svelging.

R39/23/24/25
Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging.

R39/26

Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding.

R39/27

Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved hudkontakt.

R39/28

Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved svelging.

R39/26/27
Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding og hudkontakt.

R39/26/28
Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding og svelging.

R39/27/28
Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved hudkontakt og svelging.

R39/26/27/28
Meget giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og 


              svelging.

R42/43

Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt

R48/20

Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.

R48/21

Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved hudkontakt.

R48/22

Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging.

R48/20/21
Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding og 



              hudkontakt.

R48/20/22
Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding og svelging.

R48/21/22
Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved hudkontakt og svelging.

R48/20/21/22
Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt 

              og svelging.

R48/23

Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.

R48/24

Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved hudkontakt.

R48/25

Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging.

R48/23/24
Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding og 



              hudkontakt.

R48/23/25
Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding og svelging.

R48/24/25
Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved hudkontakt og svelging.

R48/23/24/25
Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging               R50/53

Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede 



              langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R51/53

Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 

               

                            vannmiljøet

R52/53

Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger 

              i vannmiljøet.

R68/20

Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding.

R68/21

Farlig: mulig fare for varig helseskade ved ved hudkontakt.

R68/22

Farlig: mulig fare for varig helseskade  ved svelging.

R68/20/21
Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding og hudkontakt.

R68/20/22
Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding og svelging.

R68/21/22
Farlig: mulig fare for varig helseskade ved hudkontakt og svelging.

R68/20/21/22
Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging.

§ 4 

Sikkerhetssetninger

Ved advarselmerking, ihht. §15 i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, skal følgende setninger benyttes for å beskrive nødvendige forholdsregler for å forsvarlig håndtering og bruk av kjemikaliene:

S1

Oppbevares innelåst.

S2

Oppbevares utilgjengelig for barn.

S3

Oppbevares kjølig.

S4

Må ikke oppbevares i nærheten av bolighus.

S5

Oppbevares under .... (En egnet væske som angis av produsent, importør eller omsetter).

S6

Oppbevares under .... (En inert gass som angis av produsent, importør eller omsetter).

S7

Emballasjen skal holdes tett lukket.

S8

Oppbevares tørt.

S9

Oppbevares på et godt ventilert sted.

S12

Emballasjen må ikke lukkes tett igjen.

S13

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

S14

Oppbevares adskilt fra .... (Uforenelige kjemikalier som angis av produsent, 


               importør eller omsetter).

S15

Må ikke utsettes for varme.

S16

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

S17

Holdes vekk fra brennbart materiale.

S18

Skal behandles og åpnes med forsiktighet.

S20

Det må ikke spises eller drikkes under bruk.

S21

Det må ikke røykes under bruk.

S22

Unngå innånding av støv.

S23

Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. (Den eller de aktuelle betgnelser 

              angis av produsent, importør eller omsetter).

S24

Unngå hudkontakt.

S25

Unngå kontakt med øynene.

S26

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt 

              lege. 

S27

Tilsølte klær må fjernes straks.

S28

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder ...(Angis av produsent, importør  

                            eller omsetter)              

S29

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

S30

Vann må ikke tilsettes.

S33

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

S35

Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.

S36

Bruk egnede verneklær.

S37

Bruk egnede vernehansker.

S38

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

S39

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

S40

Gulv og tilsølte gjenstander rengjøres med .... (Angis av produsent, importør eller 

                            omsetter).

S41

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

S42

Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. (Den eller de aktuelle 


              betegnelser angis av produsent, importør eller omsetter).

S43

Ved brannslukning, bruk ... (Produsent, importør eller omsetter skal oppgi korrekt type av  

                            brannslokningsutstyr. Hvis bruk av vann øker faren, tilføy: “Bruk ikke vann”).

S45

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten 

              om mulig.

S46

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

S47

Må ikke oppbevares ved temperatur som er høyere enn .... ºC. (Angis av produsent, 

               importør eller omsetter).

S48

Skal holdes fuktig med .... (Egnet materiale angis av produsent, importør eller omsetter).

S49

Må kun oppbevares i den originale emballasjen.

S50

Må ikke blandes med .... (Angis av produsent, importør eller omsetter).

S51

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

S52

Bør ikke benyttes på større flater i beboelses- eller oppholdsrom.

S53

Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk.

S56

Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent 



              avfallbehandlingsanlegg.

S57

Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig 

              

                            emballering for å forebygge miljøforurensning). 

S59

Innhent opplysninger om gjenvinning og ombruk hos produsent/importør/omsetter.

S60

Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. 



S61
Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.

S62

Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne 

               etikett eller emballasje.

S63

Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro

S64

Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet)

S210

Bruk trykkluft- eller friskluftsmaske i trange rom.

Kombinasjonssetninger

Når flere setninger kombineres i én setning, ihht. §15 i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, skal ordlyden på setningene være som angitt nedenfor. Kombinasjonen regnes som en setning:

S1/2

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

S3/7

Emballasjen oppbevares godt lukket på et kjølig sted.

S3/9/14

Emballasjen oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted adskilt fra ... . (Angis av 

              

                            produsent, importør eller omsetter.)

S3/9/14/49
Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted 


              adskilt fra... . (Angis av produsent, importør eller omsetter.)

S3/9/49

Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted.

S3/14

Oppbevares kjølig og adskilt fra ... . (Angis av produsent, importør eller omsetter.)

S7/8

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt.

S7/9

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted.

S7/47

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares ved en temperatur som ikke er 

              høyere enn ... (C. (Angis av produsent, importør eller omsetter).

S20/21

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

S24/25

Unngå kontakt med huden og øynene.

S27/28
Tilsølte klær må fjernes straks, og får man stoff på huden, vask straks med store mengder ...(Angis av produsent, importør  eller omsetter)

S29/35 
Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.

S29/56

Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og 

              lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

S36/37

Bruk egnede verneklær og vernehansker.

S36/37/39
Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

S36/39

Bruk egnede verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm.

S37/39

Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

S47/49

Må kun oppbevares i den originale emballasjen ved temperatur som ikke er høyere 

              enn ...(C. (Angis av produsent, importør eller omsetter).

Kapittel IV

Tilsyn, unntak, tvangsmulkt, straff og ikrafttredelse

§ 5
Tilsyn

Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og elsikkerhet og  Oljedirektoratet fører tilsyn med at denne forskriften følges innenfor sine respektive ansvarsområder. 

§ 6
Unntak

I særlige tilfeller, og forutsatt at det ikke strider mot internasjonale avtaler som Norge har inngått, kan Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet,  Direktoratet for brann- og elsikkerhet og Oljedirektoratet innenfor sine respektive ansvarsområder gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 7
Tvangsmulkt og forelegg

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften blir overholdt, kan Statens forurensningstilsyn,Direktoratet for arbeidstilsynet og Oljedirektoratet innenfor sine ansvarsområder treffe vedtak om tvangsmulkt i medhold av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 13 og lov om arbeidervern og arbeidsmiljø § 78. Direktoratet for brann- og elsikkerhet kan ilegge forelegg i medhold av lov om eksplosive varer §§ 42-43 og lov om brannfarlige varer samt væsker og  gasser under trykk §§ 45-46. [erstattes med henvisning til ny lov: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenes redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av dd.mm.2002]
§ 8
Klage

Enkeltvedtak truffet i medhold av denne forskriften av Direktoratet for brann- og elsikkerhet, Direktoratet for arbeidstilsynet og Oljedirektoratet kan påklages til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Enkeltvedtak truffet av Statens forurensningstilsyn kan påklages til Miljøverndepartementet.

§ 9
Straff

Ved overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften, kommer bestemmelsene om straff i lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 44, lov om eksplosive varer § 41 [erstattes med henvisning til ny lov: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenes redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av dd.mm.2002]

, lov om arbeidervern og arbeidsmiljø, kap. XIV, lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 12 og straffelovens §§ 48 a og b til anvendelse, dersom forholdet ikke faller inn under strengere straffebestemmelser.

§10
Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1998 

Endringer fastsatt i forskrift av 21.12.2001  trer i kraft 1. januar 2002.  
Farlige kjemikalier som 1.januar 2002 er emballert, merket og deklarert i samsvar med gjeldende forskrift, kan uten hinder av reglene i endringsforskriften omsettes i ett år etter at endringene har trådt i kraft.

Endringer fastsatt i forskrift av dd.mm.2002 trer i kraft dd.mm.2002.

Kommentarer til enkelte av forskriftens bestemmelser

Kapittel II

Til §2:

Innramming av farebetegnelsen er ønskelig, men dette er ikke noe krav.

Det er vist en oversikt over sammenhengen mellom klassifisering i fareklasser, knyttet til bruk av bestemte risiko-setninger, og de faresymbol og farebetegnelser som skal benyttes ved merking av emballasje for farlige kjemikalier. Farekoden inngår ikke i merkingen, men er den koden for symbolet som bl. a. er benyttet i forskrift om liste over farlige kjemikalier (Stofflisten).

Bruk av risikosetningene R33og R64 (se §5 i forskrift om krav til merking av farlige kjemikalier og valg av sikkerhetssetninger ) og R29, R31, R32, R66 og R67 gir ikke en klassifisering som uttrykkes ved faresymbol og er derfor ikke vist i denne tabellen

	Fareklasse - §§ 3 og 6 i hovedforskriften
	Farekode
	Faresymbol
	Farebetegnelse

	Eksplosiv

R2, R3
	E
	Eksplosiv
	Eksplosiv

	Oksiderende

R7, R8, R9
	O
	Oksiderende
	Oksiderende

	Ekstremt brannfarlig

R12
	F+
	Flammesymbol
	Ekstremt brannfarlig

	Meget brannfarlig

R11, R15, R17
	F
	Flammesymbol
	Meget brannfarlig

	Brannfarlig

R10
	Ingen
	Ingen
	Ingen

	Meget giftig

R26, R27, R28, R39
	T+
	Dødninghode
	Meget giftig

	Giftig

R23, R24, R25, R39, R48
	T
	Dødninghode
	Giftig

	Helseskadelig

R20, R21, R22, R68, R48, R65
	Xn
	Andreaskors
	Helseskadelig

	Etsende

R34, R35
	C
	Etsesymbol
	Etsende

	Irriterende

R36, R37, R38, R41
	Xi
	Andreaskors
	Irriterende

	Allergifremkallende

R42

R43
	Xn

Xi
	Andreaskors

Andreaskors
	Helseskadelig

Irriterende

	Kreftfremkallende
R45, R49

R40
	T

Xn
	Dødninghode

Andreaskors
	Giftig

Helseskadelig

	Arvestoffskadelig

R46

R68
	T

Xn
	Dødninghode

Andreaskors
	Giftig

Helseskadelig

	Reproduksjonsskadelig

R60, R61

R62, R63
	T

Xn
	Dødninghode

Andreaskors
	Giftig

Helseskadelig

	Miljøskadelig

R50, R50/53, R51/53, R54, R55, R56,   R57, R58, R59

R52, R52/53, R53
	N

Ingen
	Miljøfaresymbol

Ingen
	Miljøskadelig

Ingen
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