17.3 Vann

Ved brannslukking er som regel vann det slukkemiddelet som blir mest brukt. Når vann varmes opp og fordamper, vil det bli tatt opp store mengder energi. Energien som blir tatt opp av vannet, vil bli tatt opp av brenselet eller flammen som igjen avkjøles. Vanndampen som utvikles fortrenger oksygenet slik at brannen kveles. Vann kan som sagt brukes på de fleste typer branner (også i elektriske apparater), men er godt egnet til glødebrann. Brann i faste stoffer vil i tillegg til flammen også bestå av glødebrann. Vann må ikke brukes mot brann i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer, her skal andre slukkemidler brukes. Dette er fordi vann har en mye tyngre masse enn det bensin og olje har, det som skjer er at oljen vil flyte oppå vannet.
Fordeler med vann:

· Rikelig, ofte ubegrenset tilgang og lav pris. 

· Gode kjølende og/eller kvelende egenskaper. 

· Evne til å trenge inn i det brennende materialet. 

· Ikke giftig, verken i opprinnelig form eller i kontakt med varme. 

· Skader sjelden kjemiske materialer og gjenstander. 

· Leder ikke elektrisk strøm (under 1000 volt). 

Ulemper med vann:

· Forårsaker ofte store vann- og fuktskader på bygg og interiør. 

Bruksområder:

· Inventar og interiør, møbler, solide gjenstander. 

· Treverk, papir, tekstiler og porøse gjenstander. 

· Motorer, maskinelt utstyr etc. 

· Elektriske apparater. 
Vannet kan bli tilført på forskjellig metoder. I mange tilfeller er det via en brannslange, men vannet kan bli transportert via automatiske slukkeanlegg. 
Automatisk Slukkeanlegg:

· Sprinklersystem.

· Vanntåkesystem.

