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FORMÅL OG OMFANG

Målet med denne instruksen er å legge til rette for en trygg arbeidsplass for de som arbeider med åpne radioaktive kilder og deres kollegaer. Instruksen gjelder for alle som har behov for  å bruke disse 

Adresse: http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/pages/straalevern.html
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	Arbeidsrutine for 
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	Side 2 av 4

Godkjent av: Universitetsdirektøren                                                                                                  Dato **.**.06                                                                                           


Erstatter: 29.04.03

1. FORMÅL OG OMFANG

Disse arbeidsrutinene skal medvirke til å forhindre ulykker og helseskader ved at alt arbeid utført ved Universitetet i Tromsø skjer på en sikker måte og i samsvar med lover og forskrifter. Instruksen gjelder for alle ansatte, gjesteforskere og studenter ved Universitet i Tromsø som frakter farlig gods på vei og jernbane åpen for allmenn ferdsel.

2. ANSVAR OG MYNDIGHET

I henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, spesielt §114, har

ansvarlig leder og kurslærer ansvar for: 

· å legge forholdene til rette slik at disse retningslinjene kan overholdes 

· at arbeidstakerne og studentene gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig opplæring i HMS - Sikkerhet på laboratoriet  (eller Personalkompetanse-HMS)

· at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og blir brukt 

Arbeidstakerne og studentene har ansvar for å: 

· følge gjeldende rutiner 

· bruke nødvendig verneutstyr 

· melde fra til ansvarlig leder eller kurslærer om eventuelle feil og mangler
3. DEFINISJONER

	PRIVATE
Ansvarlig leder:
	Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere

	Kurslærer:
	Kursansvarlig for laboratoriekurs for studenter, samt den som veileder på slike kurs

	Arbeidstaker:
	Alle som har et arbeidsforhold ved Universitetet i Tromsø (inkl. eksternt finansierte), samt gjesteforskere og studenter som i prosjekt er knyttet til forskningslaboratorium

	Student:
	Registrert student ved Universitetet i Tromsø

	ADR
	Den til enhver tid gjeldende utgave av den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods, inngått i Genève den 30. september 1957.

	Farlig gods
	Farlig gods er en fellesbetegnelse på kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander, som har slike egenskaper at de representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell.  
Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane definerer hvilke kjemikalier som er å regne som farlig.

	ADR-kompetanse- bevis
	Særskilt kompetansebevis utstedt i henhold til kapittel 7 i forskrift eller slikt bevis utstedt av annen kontraherende part etter ADR-avtalen.

	Sikkerhetsrådgiver
	I virksomheter som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar for transport, formidler transport, transporterer, losser eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane skal det være utpekt en sikkerhetsrådgiver. Formålet er å forebygge skade på liv, miljø eller materielle verdier.

	Farlig avfall
	Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensinger eller fare for skade på mennesker eller dyr.


4. GENERELT

Farlig gods er varer som er definert i henhold til bestemmelsene i ADR/RID.

Eksempler på farlig gods ved UiTø er: Gasser, flytende nitrogen, organiske løsningsmidler, de fleste kjemikalier og radioaktivt materiale (både innkjøpt materiale og avfall) samt genmodifisert materiale. 

Mindre mengder farlig gods kan være å regne som unntakskollier når transporten skjer i ledd av universitetets primærvirksomhet samt at den totale mengde varer og type varer er slik at de kan regnes som unntakskollier; hvis så er tilfelle vil transporten ikke omfattes av ADR-regelverket. 
Sjåfør må alltid påse at total mengde og type varer ikke omfattes av ADR-regelverket hvor denne ikke er innehaver av ADR-kompetansebesvis. Hvor transporten omfattes av ADR-regelverket grunnet total mengde og type varer kreves det at sjåfør skal ha gyldig ADR-kompetansebevis for frakt av farlig gods, ògså for varebil fra 1. januar 2007.
Frakt av farlig gods i forbindelse med felt- og toktarbeid skal skje med ett av universitetets transportmidler (ikke private biler). Ved bruk av privat bil i tjeneste vises til Statens personalhåndbok pkt 10.21. 

Frakt av farlig avfall med universitetets biler og personell skal normalt ikke skje da farlig avfall hentes på nærmere angitte steder utenom Campus av innleid firma.

Sikkerhetsrådgiver ved Universitetet i Tromsø kan gi råd om transport av farlig gods samt kontrollere at bestemmelsene for transport av farlig gods overholdes. 

Universitetets sikkerhetsrådgiver: Geir Sagelv, tlf *           .E-mail:*


5. UNNTAKSMENGDER

Mindre mengder farlig gods kan være å regne som unntakskollier når transporten skjer i ledd av universitetets primærvirksomhet: felt- og toktarbeid. Kontroller om mengder og varer kan regnes som unntakskollier jf forskriftenes betingelser:

(1)
Total mengde varer som transporteres skal ikke overstige 450 liter jf pkt 1.1.3.6.2.


(2) Total mengde varer som transporteres omregnes til poeng som ikke skal overstige 1000 poeng jf pkt 1.1.3.6.


Eksempel på omregning av ei last til poeng: 

Type vare:

UN 1203 BENSIN ( tabell ***, side *)  

Mengde: 

5 liter

Transportkategori: 
3  (tabell ****, side*)

Multiplikasjonsfaktor:
3  (tabell ****, side*)

Type vare:

UN1170 ETANOL

Mengde:

1 liter

Transportkategori: 
2  

Multiplikasjonsfaktor:
3

Type vare:

UN2201 FORMALIN (100% konsentrert)

Mengde:

1 liter

Transportkategori: 
*  

Multiplikasjonsfaktor:
1

Utregnet verdi: (5 liter bensinx3 +1 liter formalinx3 +1 liter formalinx1) = sum poeng
Summen av utregnet poeng skal ikke overstige 1000 poeng.

6. GENERELT AKTSOMHETSKRAV

Enhver som har befatning med landtransport av farlig gods plikter å vise forsiktighet og opptre på en slik måte at det ikke oppstår fare for skade på liv, helse, miljø eller materielle verdier. 

Før enhver landtransport tar til skal godset være forsvarlig emballert og merket. Det materiell som benyttes under transporten skal være i slik stand at en forsvarlig gjennomføring av transporten kan skje. 

Bruk alltid nødvendig verneutstyr og sett deg inn i  / klargjør førstehjelpstiltak. 
Under transporten må de nødvendige forholdsregler tas slik at transporten kan foregå og godset avleveres på en sikker og forsvarlig måte. 

Farlig gods må ikke overlates til noen som åpenbart mangler kunnskap eller ikke har materiell for forsvarlig gjennomføring av transporten.

7. UHELL VED TRANSPORT PÅ OFFENTLIG VEI

Sjåfører av farlig gods anses å være en viktig ressurs ved farlig gods-uhell; alt fra innvarsling av uhell, avsperring av området osv., til å bidra med viktig informasjon når innsatsmannskaper etter hvert ankommer skadestedet. Sentrale oppgaver for sjåfør:

· Varsle 110

· Foreta livredning

· Sette opp varseltrekant – sperre av

· Holde folk unna

· Basert på transportdokumenter og egne kunnskaper foreta forebyggende og fordrøyende tiltak

· Veilede og bistå innsatsmannskapene med informasjon.

Melding/varsling

Etter en ulykke/uhell skal denne meldes/varsles internt og eksternt jf  Retningslinjer for oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdommer.  HMS - Skademelding/avvik
8. AVHENDING AV FARLIG AVFALL

Farlig avfall blir hentet på campus fra sentralt mottak for spesialavfall og fra nærmere angitte steder utenom campus av innleid firma. Det skal normalt ikke være behov for å frakte farlig avfall med universitetets biler og personell. 

Fagperson fra mat-nat-fakultetet drar etter anmodning fra enhet til angjeldende bygg utenom campus og besørger klassifisering/emballering og utfylling av transportdokument før avfallsfirma frakter avfallet til godkjent mottak.


Innen campus fraktes farlig avfall primært via kulvert. Det vises til interne retningslinjer for denne type transport.  

1. REFERANSER  OG VEDLEGG

Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane  ADR / RID 2005

Transport av farlig gods i kulvert og korridor HMS - Sikkerhet på laboratoriet
HMS - Skademelding/avvik
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 Arbeidsrutine for 


 TRANSPORT PÅ OFFENTLIG VEI 


av kjemikalier, farlig avfall, gasser og flytende nitrogen (FARLIG GODS)�
�






VÆR OPPMERKSOM PÅ AT:


Farlig gods er varer som er definert i henhold til bestemmelsene i ADR og RID (Forskrift om landtransport av farlig gods)





Eksempler på farlig gods ved UiTø er: 


Gasser, flytende nitrogen, organiske løsningsmidler, de fleste kjemikalier og radioaktivt materiale (både innkjøpt materiale og avfall) samt genmodifisert materiale.





Kontroller at  transporten av farlig gods kan unntas fra ADR- reglene grunnet type varer og total mengde jf pkt 1.1.3.6.2 og 1.1.3.6.4:�-total mengde inntil 450 liter samt at poeng ikke overstiger 1000.�


Hvis transporten ikke kan unntas fra bestemmelsene i ADR og RID er det krav om at sjåfør skal ha gyldig ADR-kompetansebevis;  fra 1. januar 2007 vil dette ògså gjelde for varebil. �


Transport av farlig gods på offentlig vei skal foregå i et av Universitetets egne kjøretøy (ikke private biler);Dette hvor det er uhensiktmessig å besørge frakt via eksternt firma.





SØRG ALLTID FOR:


Nødvendig emballering, merking og sikring av det som skal transporteres. Annet påkrevd sikkerhetsutstyr.
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