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FORMÅL OG OMFANG

Målet med denne instruksen er å legge til rette for en trygg arbeidsplass for de som arbeider med åpne radioaktive kilder og deres kollegaer. Instruksen gjelder for alle som har behov for  å bruke disse 
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1. FORMÅL OG OMFANG

Disse arbeidsrutinene skal sikre ansatte, studenter og gjesteforsker mot ulykker og helseskader. Videre skal arbeidsrutinene sikre at alt arbeid utført ved Universitetet i Tromsø blir utført på en sikker måte, og i samsvar med lover og forskrifter. Arbeidsrutinene gjelder for alle ansatte, gjesteforskere og studenter som  utfører arbeid som involverer arbeid med eksplosjons/brannfarlige kjemikalier og gasser ved UiTø

2. ANSVAR OG MYNDIGHET

I henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, spesielt §114, har ansvarlig leder og kurslærer ansvar for: 

· å legge forholdene til rette slik at disse retningslinjene kan overholdes

· at arbeidstakerne og studentene gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 

· opplæring http://www.adm.uit.no/persavd/hms/labsikkerhet/index.htm
· at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og blir brukt 

Arbeidstakerne og studentene har ansvar for å: 

· følge gjeldende rutiner 

· bruke nødvendig verneutstyr 

· melde fra til ansvarlig leder eller kurslærer om eventuelle feil og mangler

3. DEFINISJONER

	PRIVATE
Ansvarlig leder:
	Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere

	Kurslærer:
	Kursansvarlig for laboratoriekurs for studenter, samt den som veileder på slike kurs

	Arbeidstaker:
	Alle som har et arbeidsforhold ved Universitetet i Tromsø (inkl. eksternt finansierte), samt gjesteforskere og studenter som i prosjekt er knyttet til forskningslaboratorium

	Student:
	Registrert student ved Universitetet i Tromsø

	Brannfarlige væsker i klasse A:
	Væsker med flammepunkt høyst +23 grader Celsius

	Brannfarlige væsker i klasse B
	Væsker med flammepunkt over  +23 grader Celsius, men ikke over +55 grader Celsius


4. GENERELT

Eksplosjonsfarlige kjemikalier skal som hovedregel  ikke lagres rundt på laboratoriene ved UiTø. 

Unntak kan gjøres etter vurdering av behov og etter at melding er gitt  til stoffkartotekansvarlig ved UiTø (HMS-koordinator). Hvor mye brannfarlige løsninger som kan lagres på hvert enkelt laboratorium er avhengig av byggets tekniske utforming; byggmateriale, brannvegger, brannslukningsutstyr etc. Rom for oppbevaring og bruk av brannfarlige varer skal i utgangspunktet utgjøre egne brannceller. Teknisk avdeling ved UiTø har under utarbeidelse (i løpet av 2003) oversikt over branncelleinndelingen av laboratoriebyggene ved UiTø 

Før du starter opp arbeidet med nye stoff sett deg inn opplysningene som er gitt i HMS-databladet. Bruk nødvendig verneutstyr og sett deg inn i  / klargjør førstehjelpstiltak.

http://stoffer.uit.no/ . 

Rapporter farlige situasjoner / uhell ved utfylling av skademeldingsskjema

http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/documents/Skadeskjema_210202-1.doc
5. REFERANSER  OG VEDLEGG

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier 
http

HYPERLINK "http://www.lovdata.no/for/sf/aa/xa-20020716-1139.html"
://www.lovdata.no/for/sf/aa/xa-20020716-1139.html

Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) 
http

HYPERLINK "http://www.lovdata.no/for/sf/aa/xa-20010430-0443.html"
://www.lovdata.no/for/sf/aa/xa-20010430-0443.html

Veiledning om brannfarlige varer i laboratorier (sikkerhet i laboratorier) 

http

HYPERLINK "http://dynaweb.dbe.no/dynaweb//dbelover/belovrigedokumenter/@ebt-link;pt=19?target=IDMATCH(ID,DBE-VEILEDNING%20OM%20BRANNFARLIGE%20VARE-1);book=belovrigedokumenter;stylesheet=dynaweb.wv/dbelover/belovrigedokumenter/@ebt-link;pt=19"
://dynaweb.dbe.no/dynaweb//dbelover/belovrigedokumenter/@ebt-link;pt=19?target=IDMATCH(ID,DBE-VEILEDNING%20OM%20BRANNFARLIGE%20VARE-1);book=belovrigedokumenter;stylesheet=dynaweb.wv/dbelover/belovrigedokumenter/@ebt-link;pt=19

Forskrift: lov om brannvern 

http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19870605-026.html,

Forskrift: Eksplosjonsvernloven

http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19740614-039.html,

Retningslinjer for arbeid med kjemikalier ved UiTø

http://www.adm.uit.no/persavd/reglementer/retningslinjer/hms/kjemlabretn.htm
Forskrift om YL-merking

http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/fors431.html
Stoffkartoteket UiTø:

http://stoffer.uit.no/
Arbeidstilsynets lovdata kap.VII og VIII: 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/aa/aa-20010430-0443.html&dep=aad&emne=443&
Kjemikalieforskriften

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/xa-20010430-0443.html
Miljøstatus; stofflisten

http://www.mistin.dep.no/Tema/Kjemikalier/stoffliste/stoffliste.asp
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Arbeidsrutine for bruk av 


EKSPLOSJONS / BRANNFARLIGE  


kjemikalier og gasser�
�
	


Innkjøp og lagring av eksplosjonsfarlige kjemikalier skal følge aktuelle lover og retningslinjer og bare gjøres etter avtale med  stoffkartotekansvarlig ved UiTø.


Eksempler på slike kjemikalier er: 





Pikrinsyre (C6H3N3O7)  i krystallinisk form.  


Pikrinsyre i vannløsning (50%) kan kjøpes, lagres innelåst og godt tillukket slik at det ikke skjer avdamping.





Perklorsyre  (CClO4) konsentrert ( > 60%). 


Oppbevaring / lagring skal begrenses mest mulig  og ikke overstige 1 kg pr. laboratorium. Perklorsyre skal ikke lagres sammen med reduserende og organiske stoff  (foreks. ammoniumforbindelser, tre, papir, eddiksyreanhydrid, bismuth, alkoholer, nitrøse syrer og eddiksyre). Skal oppbevares godt tillukket.





Særskilt oppmerksomhet må også utøves ved bruk og oppbevaring av: 





Brannfarlige væsker


Oppbevaring / lagring av brannfarlige væsker i klasse A (se under definisjoner) skal begrenses mest mulig  og ikke overstige 20 l pr. laboratorium.


Oppbevaring / lagring  av brannfarlige væsker i klasse B (se under definisjoner) skal begrenses mest mulig og ikke overstige 200 l pr. laboratorium.


Skal lagres godt tillukket i ventilerte skap eller godkjente brannsikre skap. 





Brannfarlige gasser


Oppbevaring av brannfarlige gasser skal begrenses mest mulig og ikke overstige 90.l pr. laboratorium.


 Skal være forskriftmessig sikret.


Skal bare transporteres på spesialtraller.


Skal ikke medbringes ved varsel om evakuering.


Ved bruk av propangass (fra sentraltank) se egen arbeidsrutine.  
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