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FORMÅL OG OMFANG

Målet med denne instruksen er å legge til rette for en trygg arbeidsplass for de som arbeider med åpne radioaktive kilder og deres kollegaer. Instruksen gjelder for alle som har behov for  å bruke disse 

Adresse: http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/pages/straalevern.html
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1. FORMÅL OG OMFANG

Disse arbeidsrutinene skal medvirke til å forhindre ulykker og helseskader ved at alt arbeid utført ved Universitetet i Tromsø skjer på en sikker måte og i samsvar med lover og forskrifter. Instruksen gjelder for alle ansatte, gjesteforskere og studenter som arbeider med fluss-syre eller andre fluorholdige syrer ved Universitetet i Tromsø.

2. ANSVAR OG MYNDIGHET

I henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, spesielt §114, har 

ansvarlig leder og kurslærer ansvar for: 

· å legge forholdene til rette slik at disse retningslinjene kan overholdes 

· at arbeidstakerne og studentene gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 

· opplæring  http://www.adm.uit.no/persavd/hms/labsikkerhet/index.htm
· at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og blir brukt 

Arbeidstakerne og studentene har ansvar for å: 

· følge gjeldende arbeidsrutiner 

· bruke nødvendig verneutstyr 

· melde fra til ansvarlig leder eller kurslærer om eventuelle feil og mangler

3. DEFINISJONER

	PRIVATE
Ansvarlig leder:
	Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere

	Kurslærer:
	Kursansvarlig for laboratoriekurs for studenter, samt den som veileder på slike kurs

	Arbeidstaker:
	Alle som har et arbeidsforhold ved Universitetet i Tromsø (inkl. eksternt finansierte), samt gjesteforskere og studenter som i prosjekt er knyttet til forskningslaboratorium

	Student:
	Registrert student ved Universitetet i Tromsø


4. GENERELT

Fluss-syre (hydrogenfluorid) blir brukt blant annet til støping, som akselerator, som rengjøringsmiddel og til behandling av metalloverflater. Andre fluorholdige syrer er også brukt til dette formålet. Dette gjelder stoffer som; Ammoniumhydrogenfluorid (giftig og etsende, ref 1)  kaliumhydrogenfluorid (giftig og etsende), natriumhydrogenfluorid (giftig og etsende).

Før du starter opp arbeidet sett deg inn opplysningene som er gitt i HMS-databladet. http://stoffer.uit.no/ 

Bruk nødvendig verneutstyr og sett deg inn i  / klargjør førstehjelpstiltak .

Rapporter farlige situasjoner / uhell ved utfylling av skademeldingsskjema

http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/documents/Skadeskjema_210202-1.doc
5. REFERANSER  OG VEDLEGG

Referanse 1: HMS datablad, VWR International AS 04/09/1998

 Retningslinjer for arbeid med kjemikalier ved UiTø

http://www.adm.uit.no/persavd/reglementer/retningslinjer/hms/kjemlabretn.htm
Sikkerhet på lab ved UiTø

http://www.adm.uit.no/persavd/hms/labsikkerhet/index.htm
Stoffkartoteket UiTø:

http://stoffer.uit.no/
Avfallsrutiner

http://www.adm.uit.no/persavd/reglementer/retningslinjer/hms/spavfall98.htm
Arbeidstilsynets lovdata kap.VII og VIII: 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/aa/aa-20010430-0443.html&dep=aad&emne=443&
Kjemikalieforskriften

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/xa-20010430-0443.html
Miljøstatus; stofflisten

http://www.mistin.dep.no/Tema/Kjemikalier/stoffliste/stoffliste.asp
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Arbeidsrutine for bruk av


FLUSS-SYRE


(hydrogenfluorid eller andre fluorholdige syrer)�
�



R26, 27, 28 �
 Meget giftig ved innånding,svelging og hudkontakt �
�
R35 �
Sterkt etsende�
�



	


		BRUK:





Gravide skal ikke arbeide med konsentrerte løsninger ( >1%)


        Se også egen rettledning  for gravide og ammende .





Arbeid med fluss-syre med konsentrasjon > 1%  skal  foregå i avtrekk.


 


Bruk nødvendig verneutstyr som lab. frakk, vernebriller og vernehansker (type nitrill). 


 





		AVFALL





Fluss-syre avfall med konsentrasjon > 10% leveres som spesialavfall gruppe 4 .


		      Fluss-syre avfall med konsentrasjon <10% leveres som spesialavfall gruppe 6.
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