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FORMÅL OG OMFANG

Målet med denne instruksen er å legge til rette for en trygg arbeidsplass for de som arbeider med åpne radioaktive kilder og deres kollegaer. Instruksen gjelder for alle som har behov for  å bruke disse 

Adresse: http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/pages/straalevern.html
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1. FORMÅL OG OMFANG

Disse arbeidsrutinene skal medvirke til å forhindre ulykker og helseskader ved at alt arbeid utført ved Universitetet i Tromsø skjer på en sikker måte og i samsvar med lover og forskrifter. Instruksen gjelder for alle ansatte, gjesteforskere og studenter som arbeider med flytende nitrogen ved Universitetet i Tromsø.

2. ANSVAR OG MYNDIGHET

I henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, spesielt §114, har 

ansvarlig leder og kurslærer ansvar for: 

· å legge forholdene til rette slik at disse retningslinjene kan overholdes 

· at arbeidstakerne og studentene gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig

· opplæring http://www.adm.uit.no/persavd/hms/labsikkerhet/index.htm
· at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og blir brukt 

Arbeidstakerne og studentene har ansvar for å: 

· følge gjeldende rutiner 

· bruke nødvendig verneutstyr 

· melde fra til ansvarlig leder eller kurslærer om eventuelle feil og mangler

3. DEFINISJONER

	PRIVATE
Ansvarlig leder:
	Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere

	Kurslærer:
	Kursansvarlig for laboratoriekurs for studenter, samt den som veileder på slike kurs

	Arbeidstaker:
	Alle som har et arbeidsforhold ved Universitetet i Tromsø (inkl. eksternt finansierte), samt gjesteforskere og studenter som i prosjekt er knyttet til forskningslaboratorium

	Student:
	Registrert student ved Universitetet i Tromsø


4. GENERELT

Flytende nitrogen har et smeltepunkt på –210 grader Celsius og et kokepunkt på -196 grader Celsius.

Ved kontakt med luft vil derfor oksygen kondenseres og bli anriket i det flytende nitrogenet. Beholdere skal derfor ikke stå i kontakt med luft over lengre tid. Ved arbeid med flytende nitrogen er den ofte eksponert til romtemperatur, og temperaturgradienten vil da være stor og muligheten for både nitrogensprut og eksplosjon er stor. For å unngå skade på deg selv og medarbeidere er det viktig å være klar over både hva slags verneutstyr du skal bruke og hvilke type beholdere som er egnet til å oppbevare og lagre  nitrogen på.

1liter flytende nitrogen vil utgjøre 706 liter i gassform og flytende nitrogen som går over i gassform vil derfor føre til  at oksygeninnholdet i luften synker. Arbeid med flytende nitrogen skal derfor foregå i store, godt ventilerte rom. Unngå små lukkede rom (kjølerom, heis etc). 

Bruk nødvendig verneutstyr og sett deg inn i  / klargjør førstehjelpstiltak .

Rapporter farlige situasjoner / uhell ved utfylling av skademeldingsskjema

http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/documents/Skadeskjema_210202-1.doc
5. REFERANSER  OG VEDLEGG

· http://www.bbk.ac.uk/so/liqn2.htm
· http://www.botany.unimelb.edu.au/admin/EHSwebmanual/NITROGEN
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	BRUK:





Bruk alltid beskyttelses briller, hansker og frakk





Merk alle nitrogenbeholdere med fareetikett for flytende N2 





Bruk nitrogenbeholdere med stor diameter, eks. isoporbokser eller termos


Bruk lokk på beholderne, men ikke tette.





Bruk lave, brede rør, eks cryorør til å ha prøvene i.


                     Ikke lange rør med liten åpning.


  


Prøverørene skal ikke ha tette korker





Skal nitrogenholdige prøverør flyttes fra nitrogentanken må rørene transporteres i flytende nitrogen.





Åpne beholdere (eks. isoporbokser) må ikke fraktes over store avstander


     Arbeid i store godt ventilerte rom. Unngå små lukkede rom (kjølerom,heis etc)





Sørg for tilstrekkelig ventilasjon





Skal fylte nitrogenbeholdere fraktes i bil må beholderen være sikret og festet  på forsvarlig måte. Bruk bare Universitetetets egne kjøretøy, ikke private.  
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