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FORMÅL OG OMFANG

Målet med denne instruksen er å legge til rette for en trygg arbeidsplass for de som arbeider med åpne radioaktive kilder og deres kollegaer. Instruksen gjelder for alle som har behov for  å bruke disse 

Adresse: http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/pages/straalevern.html
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1. FORMÅL OG OMFANG

Disse arbeidsrutinene skal medvirke til å forhindre ulykker og helseskader ved at alt arbeid utført ved Universitetet i Tromsø skjer på en sikker måte og i samsvar med lover og forskrifter. Instruksen gjelder for alle ansatte, gjesteforskere og studenter som frakter kjemikalier, spesialavfall, gasser og flytende nitrogen i kulvert og korridor ved Universitetet i Tromsø.

2. ANSVAR OG MYNDIGHET

I henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, spesielt §114, har 

ansvarlig leder og kurslærer ansvar for: 

· å legge forholdene til rette slik at disse retningslinjene kan overholdes 

· at arbeidstakerne og studentene gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 

· opplæring http://www.adm.uit.no/persavd/hms/labsikkerhet/index.htm
· at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og blir brukt 

Arbeidstakerne og studentene har ansvar for å: 

· følge gjeldende rutiner 

· bruke nødvendig verneutstyr 

· melde fra til ansvarlig leder eller kurslærer om eventuelle feil og mangler

3. DEFINISJONER

	PRIVATE
Ansvarlig leder:
	Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere

	Kurslærer:
	Kursansvarlig for laboratoriekurs for studenter, samt den som veileder på slike kurs

	Arbeidstaker:
	Alle som har et arbeidsforhold ved Universitetet i Tromsø (inkl. eksternt finansierte), samt gjesteforskere og studenter som i prosjekt er knyttet til forskningslaboratorium

	Student:
	Registrert student ved Universitetet i Tromsø


4. GENERELT

Transport av kjemikalier, spesialavfall, gasser og flytende nitrogen skal om mulig  foregå i kulvert. Unngå transport i gangarealer med mye persontrafikk. Benytt bare varaheis (ikke personheis). 

Bruk alltid nødvendig verneutstyr og sett deg inn i  / klargjør førstehjelpstiltak .

Rapporter farlige situasjoner / uhell ved utfylling av skademeldingsskjema

http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/documents/Skadeskjema_210202-1.doc
5. REFERANSER  OG VEDLEGG
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Transport av kjemikalier, spesialavfall, gasser og flytende nitrogen skal om mulig foregå i kulvert. Unngå transport i gangarealer med mye persontrafikk. Benytt bare varaheis (ikke personheis).





Transport av kjemikalier og spesialavfall 





Sørg for skikkelig emballering av kjemikaliet / avfallet som skal transporteres. 





Alle flasker / beholdere skal  være hele og lukket, slik at lekkasje kan unngås.  





Sørg for skikkelig sikring av kjemikaliet / spesialavfallet  som skal transporteres. 


Benytt vogn/tralle som er egnet for formålet. Se til at kjemikaliene står stødig plassert         på trallen. Benytt evt. ekstra sikring (tau) for å feste  esken / kartongen fast i trallen. 





Transport av kjemikalier og spesialavfall skal ha emballasje som er  merket  med innholdet og også være tydelig merket med nødvendig faresymbol. 





Sett deg inn i HMS-databladene for de stoffene som transporteres, og spesielt punkt 6;


Tiltak ved utilsiktet utslipp.





Transport av gasser:





Alle gassflasker skal transporteres på spesialtralle. 





Transport av flytende nitrogen: 





Nitrogen skal transporteres i egne termosbeholdere / tanker som er anskaffet for dette formålet. Transporter aldri nitrogen i isopor emballasje.





Sørg for skikkelig sikring av beholderen som skal transporteres. 





Beholderen skal være merket med egen rød etikett merket ”flytende nitrogen”.


Se også egen arbeidsrutine for fylling og transport av flytende nitrogen
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