Vedlegg 6, side 1

Utdrag frå ADR-reglementet

Klassifisering

ADR-reglementet gjeld for vegtransport av farleg gods. For at radioaktivt materiale skal kome inn under ADR-reglementet, må spesifikk aktivitet vere over grensa for ”untatt materiale”, og den totale aktiviteten må vere over grensa for ”unntaksforsendelse” i tabellen V6.1.

Alle transportkolli som i ADR-reglementet er definert som radioaktivt materiale skal klassifiserast i

· Klasse 7

I tillegg er slike transportkolli klassifisert etter type radioaktiv isotop, aktivitetsmengd (tabell V6.1), evt. overflateforureining og ekstern stråling:

· UN-nr.
Varenavn 

2908
Unntakskolli, tom emballasje1)
2910
Unntakskolli, begrenset mengde materiale2)
2911
Unntakskolli, instrumenter eller gjenstander3)
2912
Lav spesifikk aktivitet (LA-1)

3321
Lav spesifikk aktivitet (LA-II) 

2913
Overflateforurensede gjenstander, (SCO-I eller SCO-II)4)
2915
Kolli type A, 

3332
Kolli type A, spesiell form

1)
Ikkje reingjort emballasje

2)
Opne eller lukka kjelder; sjå tabell V6.1

3)
Innebygd i instrument eller i gjenstand
4)
SCO-1: < 40 kBq/cm2 i gjennomsnitt over 300 cm2 
< 4 Bq/cm2 for laustsitjande forureining


SCO-II: < 800 kBq/cm2 i gjennomsnitt over 300 cm2 
< 400 Bq/cm2 for laustsitjande forureining

· Transportindeks (TI)

Største doserate (mSv/t), 1 meter frå kolli, multiplisert med 100. 
Dersom transportindeksen er over 10, gjeld spesielle reglar (sjå ADR-reglementet).
· Kategori

”I-Hvit”:
TI = 0 (≤ 0,05), eller høgste overflatestråling  < 0,005 mSv/t



”II-Gul”:
0,05 < TI ≤ 1, eller  0,005 <  høgste overflatestråling  < 0,5 mSv/t



”III-Gul”:
1 < TI ≤ 10, eller  0,5 mSv/t < høgste overflatestråling  ≤ 2 mSv/t

Tabell V6.1   Aktivitetsgrenser for eit utval av radioaktive isotopar i ADR-reglementet 








	Isotop
	”Unntatt materiale” 1)
	”Unntaks-forsendelse” 1)
	”Unntakskolli”
	”Lav spesifikk aktivitet” 2)
	”Kolli type A” 3)

	
	
	
	Opne kjelder 4)
	Lukka kjelder
	LSA-1
	LSA-II 4)
	Opne kjelder
	Lukka kjelder

	
	 (kBq/g)
	 (MBq)
	 (MBq)
	 (GBq)
	 (kBq/g)
	 (MBq/g)
	 (TBq)
	(TBq)

	3H


	1000
	1000
	4000
	40
	30.000
	400 5)
	40
	40

	14C


	10
	10
	300
	40
	300
	30
	3
	40

	22Na


	0,01
	1
	50
	0,5
	0,3
	5
	0,5
	0,5

	32Si


	1
	1
	50
	40
	30
	5
	0,5
	40

	32P


	1
	0,1
	50
	0,5
	30
	5
	0,5
	0,5

	33P


	100
	100
	100
	40
	3.000
	10
	1
	40

	35S


	100
	100
	300
	40
	3.000
	30
	3
	40

	36Cl


	10
	1
	60
	10
	300
	6
	0,6
	10

	45Ca


	10
	10
	100
	40
	300
	10
	1
	40

	51Cr


	1
	10
	3000
	30
	30
	300
	30
	30

	125I


	1
	1
	300
	20
	30
	30
	3
	20

	137Cs


	0,01
	0,01
	60
	0,5
	0,3
	6
	0,6
	2



1)  Både verdien for ”unntatt materiale” og verdien for ”unntatt sending” må vere over aktivitetsgrensa for at ADR-reglementet skal gjelde

2)  Aktiviteten skal vere gjennomgåande jamt fordelt 

3)  Dersom aktiviteten er over grensa, men innanfor det som er lov for kollikonstruksjonen, skal det vere klassifisert som ”Kolli type B(U)” eller ”Kolli type B(m)”

4)  Aktivitetsgrense for væsker. For tørrstoff skal aktivitetsgrensa multipliserast med 10

5)  For tritiert vatn er grensa 800 MBq/ml
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Krav til transport

”Unntatt materiale” og ”Unntaksforsendelse”

· Spesifikk aktivitet skal vere under grensa for ”Unntatt materiale” eller total aktivitet for sendinga skal vere under grensa for ”Unntaksforsendelse” (tabell V6.1)

For blanding av radioaktive isotopar er den totale aktivitetsgrensa eller konsentrasjonsgrensa:

Am = 1 / fi/Ai

kor
Am
er den totale aktivitetsgrensa eller konsentrasjonsgrensa for blandinga

fi
er aktivitetsfraksjonen eller konsentrasjonsfraksjon av isotop ”i” i blandinga



Ai
er aktivitetsgrensa eller konsentrasjonsgrensa for isotop ”i”


· Skal transporterast etter krava for ”Biltransport” (sjå retningslinjene kap. 6.6.2)

”Unntakskolli”

· Kvart kolli skal vere under aktivitetsgrensene i vedlegg V6.1

For blanding av radioaktive isotopar er den totale aktivitetsgrensa:

Am = 1 / fi/Ai

kor
Am
er den totale aktivitetsgrensa for blandinga



fi
er aktivitetsfraksjonen av isotop ”i” i blandinga



Ai
er aktivitetsgrensa for isotop ”i”


· Strålingsnivået på utvendig overflate skal ikkje vere over 5 Sv/t

· For radioaktiv kjelde som er ein del av eit instrument skal:

· strålenivået 10 cm frå uemballert kjelde ikkje vere over 0,1 mSv/t

· radioaktivt materiale skal vere fullstendig omslutta av ikkje-aktivt materiale

· Same krav som for ”Unntatt materiale” og ”Unntaksforsendelse”

· Kolli skal vere merkt ”RADIOAKTIV” på innvendig overflate (synleg når kolli vert opna)

· Bilen skal ha brannslokkingsapparat (2 kg)

· Føraren skal ha informasjon om sendinga (f.eks. fraktbrev)

· avsendar 

· innhaldet i sendinga

· leveringsadresse

· Dersom kolli har større volum enn 450 liter, skal det følgje med transportdokument (i venstre dør) som skal innehalde UN-nr. (klassifisering).
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”Kolli med lav spesifikk aktivitet” (LSA-I og LSA-II), ”Kolli type A”, ”Overflateforurenset gjenstand” (SCO-I og SCO-II) og ”Kolli type B(U) og B (M)”

· Kvart kolli skal vere under aktivitetsgrensene for den aktuelle kollitype (tabell A6.1)

For blanding av radioaktive isotopar i ”kolli type A” gjeld følgjande:

Bi/Ai   +   ≤  1


kor
Bi
er aktiviteten av isotop ”i” i blandinga



Ai
er aktivitetsgrensa for isotop ”i”

· Same krav som for unntakskolli

· Transportdokumentet skal innehalde:

· klassifisering

· UN-nr.

· varenamn

· klasse (7)

· informasjon om radioaktiv kjelde

· symbol (eller namn)

· fysiske og kjemiske form eller informasjon om spreiingsevne (f.eks. ”radioaktivt materiale i spesiell form” (lukka kjelde) eller ”radioaktivt materiale med liten tendens til spredning”)

· aktivitet

· kategori 

· transportindeks (bare dersom TI > 0,05)

· identifikasjonsmerket til alle godkjenningssertifikat utstedt av Staten strålevern som gjeld for sendinga

· ant. kolli

· samla vekt (brutto eller netto) eller volum av sending

· samla aktivitetsmengd i høve til gjevne verdiar

· sikringstiltak

· eventuelt andre tiltak som er nødvendig for transportør 

· avsendar (namn og adresse)

· mottakar (namn og adresse)

· bokstavane ”ADR”

· I tillegg er det spesielle krav (for fleire detaljar, sjå ADR-reglementet)

· opplæring av sjåfør/personale

· kolli skal ikkje innehalde anna enn det som er nødvendig for bruken av det radioaktive materiale

· merke kolli med faresetel for eventuell tilleggsrisiko

· merking av kjørety

· transportuhellskort
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