VEDLEGG 2: GRENSEVERDIER


(vedlegg til retningslinjer for avhending av spesialavfall)				    Dato: 1.9.97





Klassifisering på grunnlag av kriterier som definerer egenskapene:�



Farekode�



Prosentgrenser/verdier 1�
�
Meget brannfarlig


Brannfarlig�
F�
Flammepunkt lavere eller lik 55 0 C �
�
Oksyderende


R-8�
O�
�
�
Meget giftig


R-26, R-27, R-28�
T+�
Totalkonsentrasjon høyere eller lik 0,1%�
�
Meget giftig


R-39/26, R-39/27, R-39/28�
T+�
Totalkonsentrasjon høyere eller lik 10%�
�
Giftig


R-23, R-24, R-25�
T�
Totalkonsentrasjon høyere eller lik 3%�
�
Giftig


R-39/23, R-39/24, R-39/25�
T�
Totalkonsentrasjon høyere eller lik 10%�
�
Giftig


R-48/23, R-48/24, R-48/25�
T�
Totalkonsentrasjon høyere eller lik 10%�
�
Helseskadelig


R-20, R-21, R-22�
Xn�
Totalkonsentrasjon høyere eller lik 25%�
�
Etsende


R-35�
C�
Totalkonsentrasjon høyere eller lik 1%�
�
Etsende


R-34�
C�
Totalkonsentrasjon høyere eller lik 5%�
�
Irriterende


R-41�
Xi�
Totalkonsentrasjon høyere eller lik 10%�
�
Irriterende


R-36, R-37, R-38�
Xi�
Totalkonsentrasjon høyere eller lik 20%�
�
Allergifremkallende


R-42/43�
Xn/Xi�
Konsentrasjon høyere eller lik 1%�
�
Kreftfremkallende


(K1) 2, R-45, R-49�
T�
Konsentrasjon høyere eller lik 0.01%�
�
Kreftfremkallende


(K2), R-45, R-49�
T�
Konsentrasjon høyere eller lik 0,1%�
�
Kreftfremkallend


(K3), R-215�
Xn�
Konsentrasjon høyere eller lik 1%�
�
Arvestoffskadelig


R-46 (kat 1 eller 2)�
T�
Konsentrasjon høyere eller lik 0,1%�
�
Arvestoffskadelig


R-40, (kat 3)�
Xn�
Konsentrasjon høyere eller lik 1%�
�
Reproduksjonsskadelig


R-60, R-61 (kat 1 eller 2)�
T�
Konsentrasjon høyere eller lik 0,1%�
�
Reproduksjonsskadelig


R-62, R-63�
Xn�
Konsentrasjon høyere eller lik 5%


�
�
Miljøskadelig


R-50 - R-59�
ev N�
Prosentgrenser foreligger ikke for blandinger�
�
1: Under disse grenseverdiene kan stoffet destrueres/håndteres av brukeren; se også pkt 4.1 i retningslinjene for avhending av spesoalavfall.


2: Se forskrift om helsefaremerking kap 4                                                                                       H: AKO/Retn/Sp.avfall





