Veiledere vanndirektivet

Nederland 

Engelsk versjon datert 15.07.2005. 

Grønn markering i selve veilederen er WFD tekst (fra Counsil Directive 2000/60/EC eller CIS Guidance on Monitoring)

Rød skrift = fra innholdsfortegnelsen til veileder. Svart skrift = mitt (Hanne Skiri) "sammendrag" 

CONTENTS

1. INTRODUCTION

Litt om WFD generelt. Milepæler i planlegging av guidelines og revidering av guidelines. The national WFD monitoring guidelines`objective (tre punkter).  Kort hva veileder inneholder (4 punkter).

2. EXPLANATORY NOTES IN RESPECT OF WFD MONITORING

2.1 Types of WFD monitoring.

En side med kort beskrivelse av de tre typer overvåking. 

2.2 Monitoring for the purposes of ecological and chemical status.

Bokser som forklarer hvilke parametere (generelt) som bestemmer god kjemisk status og god økologisk status. NB: Kjemiske forbindelser som EU ikke har satt standard for vil sammen med generelle fysiks-kjemiske paramtere, hydromorfologiske QE og biologiske parametere bestemme god økologisk status (side 6V).

3. ESTIMATION OF NUMBER OF MONITORING LOCATIONS 

Totalt antall vann = 800 fordelt på 40 typer.

Surveillance monitoring: 

Biologisk og hydromorfologisk overvåking: Ut fra median metoden vil ca 30-108 water bodies inkluderes i denne overvåkingen. 

Kjemisk overvåking: Ca 30 water bodies vil overvåkes (hovedsakelig store vann og elver, kyst og transitional water)

Operational monitoring:

Ved clustering av water bodies med sammenlignbare problemer vil ca 170-268 water bodies inkluderes – noe overlapp med surveillance monitoring lokaliteter.

4. PRINCIPLES UNDERLYING THE NATIONAL GUIDELINES

Basert på WFD, appendix V og Guidance on monitoring.

Følger så langt som mulig nåværende overvåkingspraksis hos vannmyndigheter.

Overvåkings nettverk design er på river basin nivå – i et Europeisk og ikke lokalt perspektiv.

Bruk av representative overvåking – ikke alle WB må undersøkes.

Anbefaler bruk av "rotating monitoring network"

Overvåkingspunkt ved grenser vil bestemmes sammen med naboland.

Max 6 år gamle data rapporteres til Brüssel.

Om flere parametere kan velges for operational monitoring –vil den billigste velges.
5. SURVEILLANCE MONITORING

Fem punkter om formålet med denne typen overvåking, samt tre punkter om hva denne overvåkinga ikke skal omfatte.

5.1 Choice of location for surveillance monitoring.

What does WFD require and which locations are selected?

Litt om hva WFD og NL sier om bruk av representativ overvåking.

WFDs krav til hvor det skal være overvåkingspunkt (store vannforekomster, grenser osv)

5.1.1 Biology 

Regulations for choice of location per river basin:
1. Valg av vannforekomst (water body): 3 kriterier for om vannforekomst kommer på lista over mulige overvåkingspunkt.

2. Median method: Innen en gruppe vannforekomster (fra lista som velges i punkt 1) av samme type og status brukes Median metoden for valg av en representativ forekomst. Median metoden forklares (side 12V).

3. Common sense: Se på de valgte vannforekomster og fordelingen av dem og evt legge til flere vannforekomster for å få god fordeling av WB innad i vanndistrikt.

5.1.2 Chemistry
Kjemisk overvåking består av tre kategorier av subtsander/parametere:
1 og 2:
Priority and other polluting substances (diagram 1; blocks A1 and A2)

Omtaler valg av overvåkingssted: nedstrøms overvåking, overvåking i de største vannforekomster og enkelte regionale vannforekomster som gir stort bidrag inn i hovedvannlokaliteter, 77/795/EEC punkter.

International harmonisation: Det må gjøres avtaler mellom landene om overvåking ved grenser.

Loads: En representativ målestasjon for kvantitativ vannstrøm bør være lokalisert sammen med en kvalitativ målestasjon.

3: 
General physico-chemical parameters (diagram 1; block B). (biology supportive parameters)

Anbefalt å foreta denne overvåkinga sammen med overvåking av biologiske parametere (samme tid og sted, men ikke nødvendigvis ved alle biologiske målestasjoner. For eksempel sammen med phytoplankton og phytobentos (elv) parametrene)

5.1.3 Hydromorphology

Biology supportive parameters

Anbefalt å foreta denne overvåkinga sammen med overvåking av biologiske parametere (samme vannforekomst). Alle hydromorfologiske parametere skal overvåkes.

Valg av overvåkingspunkt i vannforekomst er omtalt (se også kjemi over).

Protected areas

Overvåking i slike områder omtales kort

5.1.4 Sampling strategy within a water body (choice of monitoring points)
Litt generelt om strategi for representativitet - valg av overvåkingspunkt og frekvens i en vannforekomst. Deretter mer spesifikt:

Chemistry

En lokalitet per vannforekomst. Høy frekvens. 

Biology

Litt generelt om kravene for utbredelsen av habitater/biotoper som overvåkes, deretter mer spesifikt om antall og valg av lokaliteter og litt metoder for måling av phytoplankton, phytobenthos, angiosperms and macroalgae, macrophytes, benthic invertebrates og fisk.

Hydromorphology

Henviser til Appendix 6.

5.2 Choice of frequency of surveillance monitoring

Minst 1 overvåkningsår I løpet av en periode (6 år). Viser tabell fra WFD med kvalitetselement, og frekvens i ulike lokaliteter (elv, innsjø, transitional waters og kyst). Deretter har de en del egne kommentarer med årsak til valg av høyere frekvens for noen parametere, samt tidspunkt på året for disse. En kort argumentasjon for bruk av roterende overvåking, slik at det hvert år er noen vannforekomster som overvåkes.

5.3 Quality elements and surveillance parameters

Which parameters are monitored?

Alle kvalitetselementer som er tilgjengelig "in the assessment tool" skal overvåkes. Litt om "assessment tools" og "sub-assessment tools".

5.3.1 Biology
Hovedkarakteristika for de biologiske kvalitetselementene ifølge den NL "assessment tool": "Phytoplankton, Phytobenthos, Macrophytes, Angiosperms, Macroalgae, Benthic invertebrates, Fish"

5.3.2 Chemistry
Punktliste med utvalgskriterer.

Priority substances (diagram 2; block A1).

"Other polluting substances"(diagram 2; block A2) – substanser det ikke er EU standard for, men som slippes ut i store mengder.

"General physico-chemical parameters" (diagram 2; block B) – som næringsstoffer og oksygen som er viktig for biologien. Tabell med paramtere fra WFD er gitt.

5.3.3 Hydromorphology
Gitt fire tabeller for overvåkingsparametere i elver, innsjøer, coastal og transitional waters. Først en intro som beskriver bakgrunnen for valg av kvalitetselementene (hvilke retningslinjer valgene er basert på: WFD, CEN documents med mer).

5.4 Sampling and analysis methods

5.4.1 Biology 
Strategy in respect of sampling and analysis method:

Henviser til punkt 5.1.4 hvor en del punkt er gitt for representative overvåking. 

Henviser til tilgjengelige Europeiske standarder (CEN) for hydrobiologisk overvåking.

5.4.2 Chemistry
Litt generelt om valg av metode og retningslinjer for priority and other polluting substanses.

5.5 Summary biological monitoring programme

Tabell over kvalitetselement, vanntype, minimumsfrekvens, frekvens ut fra "assessment tools", og hva som skal overvåkes.

6. OPERATIONAL MONITORING

6.1 Introduction
To punkter om formål med tiltaksorientert overvåking.

Tre punkter om hvilke vannforekomster tiltaksorientert overvåking gjøres.

Kapitlet inneholder en "step-by-step" plan hvor vannmyndigheten kan sjekke om, hvordan og hvor tiltaksorientert overvåking skal utføres.

6.2 STEP 1 Operational monitoring: Yes/ No?

En risiko analyse er utgangspunktet for denne avgjørelsen. Deretter kan programmet for tiltaksorientert overvåking modifiseres eller avsluttes under perioden om resultatene tilsier det.

6.3 STEP 2: Clustering of water bodies

6.3.1 Ecological status (biology, chemistry, hydromorphology)
Tar for seg clustering av vannforekomster – dvs representative overvåking . Generelt om når og hvordan kan det gjøres.

Small water bodies. 

To unntak for når små vannforekomster (innsjø < 0.5km2 og elv < 10km2) skal overvåkes.

1. Se STEP 2a

2. når vannforekomsten er veldig viktig for vannregionen.

Other polluting substances (chemistry)

Se punkt 6.3.2.

Generelt om valg av målingspunkt ved ett eller flere punktkilder eller ved diffuse kilder.

6.3.2 Chemical status (chemistry)
Alltid når priority substances slippes ut i signifikante mengder. Frekvens, bruk av basisovervåkingspunkt mm.

STEP 2A. Operational monitoring: WFD and protected areas.

Hvilke beskytta områder omfattes av WFD? 

Hvilke spørsmål må vannmyndigheter stille seg for å avgjøre om et bestkytta område skal overvåkes i henhold til WFD?

Size of the water body.

Når må små, protected areas, overvåkes?

6.4 STEP 3: What to monitor? (Quality elements and parameters)

6.4.1 Ecological status (biology, chemistry, hydromorphology)
Biology

Om flere påvirkningsfaktorer eksisterer må det avgjøres hvilket som er mest viktig og reversere /begrense påvirkninger med "no regret" measures (egen boks om dette). 

Deretter må det avgjøres hvilket biologisk kvalitetselement/ parameter som kan gi best indikasjon på dårlig status eller endring i dårlig status. For denne prosessen er tre tabeller inkludert i dokumentet med "step-by-step" plan: (ser ingen tabeller, men det står punktvis ).

Tabell for klassifisering av type påvirkningsfaktorer.

Tabell for den mest sensitive/ egna biologiske kvalitetselement for hver type påvirkningsfaktor for de ulike vannkategoriene.

Tabell for de mest sensitive/ egna hydromorfologiske parametere for hver type hydromorfologisk påvirkning for de ulike vannkategoriene.

Chemistry

Generelt: om en signifikant påvirkningskilde (kjemisk eller generelle fysisk/kjemisk parameter) er til stede – må den/de også overvåkes. Henvises til (ikke eksisterende) tabell under 6.4.1.

Hydromorphology

Generelt: om en signifikant hydromorfologisk påvirkningskilde er til stede – må den/de også overvåkes. (ikke eksisterende) tabell under 6.4.1.

Temaboks: Selection of the most sensitive biological quality elements for operational monitoring.
Omhandler 4 aspekter som bør være med å bestemme den "mest sensitive indikatoren".

1. "The degree to which an indicator reacts"

2. "The degree of precision with which and indicator reacts"

Et tenkt eksempel er demonstrert i figur.

3. "The degree to which the indicator is the most critical"

4. "The time scale by which an indicator reacts"

6.4.2 Chemical status (chemistry)
Om kjemisk status er "at risk" må de (alle priority substances og alle andre forurensende stoffer) overvåkes for å finne status og for å se effekten av tiltak.

6.5 STEP 4 Monitoring: where? (Choice of monitoring points within the water body (cluster))
6.5.1 Ecological status (biology, chemistry, hydromorphology)
Biology

Henviser til tidligere punkt (5.1.4) og appendikser (appendix 4B).

Chemistry

General physico-chemicla parameters: Disse støtter opp om den biologiske overvåkinga og må foretaes koordinert med denne.

Other polluting substances: Henviser til tidligere punkt (6.3.1)

Hydromorphology

p.m. 

6.5.2 Chemical status (chemistry)
Henviser til tidligere punkt (6.3.2)

6.6 STEP 5 Frequency of monitoring (choice of frequency)

Tabell med minimum frekvens for en seksårsperiode (fra WFD) samt minimum tall, noen ganger økt som et resultat av the "assessment tool". I tillegg følger en forklaring av tabellen. Sier at frekvensen er bra nok til å fastslå status, men ikke for å oppdage trender som respons på "measures" (tror de generelt med ordet "measures" mener tiltak) som er påtenkt eller allerede gjennomført.

6.7 STEP 6 How to monitor? (sampling and analyses methods)
Biology:  Se under basisovervåking (5.1.4).

Chemistry: All WFD monitoring must take place in total water, as long as there are no standards for suspended matter at an EU level.

6.8 Example of elaboration of step-by-step plan. Rivers: case Geleenbeek
Et eksempel fra en elv i NL er gitt:

1. Beskrivelse av elva, status mm.

2. Gjennomgang av STEP 1-6.

8. LITTERATURE

Annex I. Case Afgedamde Maas (Meuse) for operational monitoring.

Ytterligere et eksempel fra en vannforekomst i NL er gitt:

1. Beskrivelse av elva, status mm.

2. Gjennomgang av STEP 1-6.

PAGE  
1

