BYTTEMASKINNAVN I WINDOWS 98 OG 95
 

Maskinen skal ha et navn etter følgende mønster: 
HE<HIØ brukernavn>-B<hus><hybelnr>
Eksempelvis HEbrumleku-BF74 

Nå skal jeg vise deg hvordan man bytter maskinnavn i windows 95 og 98. Operativsystemene har det samme systemet på denne oppgaven. 

 

1
Start maskinen opp og vent til alle programmer er ferdig med og kjøre. Dette kan man høre på kabinettet, når maskinen er ferdig slutter den og knurre\ knitre.

2
Høyre klikk på "Andre maskiner" ikonet som ligger på skrivebordet og velg egenskaper.


3
Så venstre klikker du på identifikasjon.
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Folgends nettverkskomponenter e instaler:
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Primeet nettverkspalogging:
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4
Så skriver du inn maskinnavnet du skal ha og trykker på ok.
Maskinen må starte på nytt når dette er ferdig.

