Automatisk tildelt IP-adresse i Windows 98
	Her skal jeg vise deg hvordan man velger og motta ip adressen sin automatisk.
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1: Start maskinen opp og vent til alle programmer er ferdig med og kjøre. 
Dette kan man høre på kabinettet, når maskinen er ferdig slutter den og knurre\ knitre.
2: Høyre klikk på "Andre maskiner" ikonet som ligger på skrivebordet og velg egenskaper.
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Folgende nettverkskomponenter et installet:
|23 Novell Netware Client

B3 ) EtheiExpress PRO/100B PCI Ethernet Adapter (Tx)
[¥ 1P 32:bit Protocol fo the Novell Netware Client
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3: Så venstre klikker du på "TCP\IP" og trykker på "egenskaper".


4: Da får du opp dette vinduet. Om du velger å vise "ip adressen" skal det se slik 
ut som bildet under. Gjør det ikke det krysser man på "Obtain an IP address automatically"
ok trykker "OK" og på vinduet nettverks bildet velger du også "OK" så må du 
starte maskinen på nytt. Når maskinen starter opp på nytt har du mottar en ip adresse. 
Denne ligger lagret på din maskin.
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An P address can be automaticaly assigned to this computer
Ifyour network doss ot automalical assign IP adesses, ask
yout network admiristiatorfor an aciess, and then type it
the space below.
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