Vedlegg 1. Eksempler på vel etablerte modeller for overflatevann 

(skal vedlegget sløyfes?)

For flere av de kvalitetselementene som vanndirektivet legger krav om at skal overvåkes, så er det allerede utviklet gode og velutprøvde modeller (vedlegg modellverktøy). Bruk av modeller, vil lette arbeidet med å prioritere de virkningsfulle tiltak.  

Eksempler på anerkjente modellsystemer som er relevant for vanndirektivarbeider er:

· hydrologiske modeller som gir vannføring på ulike steder i et nedbørfelt basert på nedbør og dekning av snø, lufttemperatur (HBV modellen m. fl.).  

· Hydrauliske strømningsmodeller 

· for elver (eks SSIIM, Olsen 2006), HEC-RAS (US Army corps of Engineers)  

· marine strømningsmodeller - kystvann  som anvendt for å gjenskape akseptabel gjennomstrømning i Tautra svaet (……………). 

· Modell for elver og innsjøer som simulerer vanntemperatur og vannkjemi (CE-QUAL-W2)

· Temperatur og vekstmodeller har også vist seg å gi god utslagskraft (bl.a. Jensen, 2006). 

· Eks. forurensing… 

Forutsetningen for gode data fra modeller er alltid vel etablerte sammenhegner mellom makroparametere, og tilstrekkelig med kalibreringsdata for den aktuelle vannforekomsten som de skal benyttes.  En nærmere omtale av relevante modeller for ferskvann finnes bl.a. omtalt i Saltveit (2006) eller Halleraker & Harby (2006).   
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