/* Dei som nyttar dette skrivet bør skifta ut informasjonen som står i klammeparantesar  med informasjon som er riktig for deira bruk av MOO. Kvar av MOOane nyttar sine eigne portar. Dersom du ikkje veit kva portar din MOO nyttar kan du ta kontakt med Lingo Support (sjå vevsider http://lingo.uib.no) */ 
Til tryggleiksansvarleg: 
----------------------- 

[FORNAMN - ETTERNAMN] har fått tilgang til 

· [NAVN PÅ MOO] 

i samband med eit vidareutdanningskurs ved Universitetet i Bergen. [Han/ho] ynskjer å bruke maskina på jobb og/eller heime til studieformål. 

Infrastrukturen/kommunikasjonsplattformen for undervisinga er ein MOO. Ein MOO er eit system der brukarar kan samtale og bygge objekt i ein database. Desse objekta er undervisningsrelaterte, og kan innehalde fagleg informasjon, linkar, dokumenter osb. Mange kallar det ein tekst-basert "virtuell verden". Systemet har sitt eige programmeringsspråk, og er i seg sjølv ein objekt-orientert database (sjå t.d. http://sourceforge.net/projects/lambdamoo/). 

Systemet vårt tar imot oppkoplingar på tre portar: 

Den eine porten tar imot ein form for telnet-oppkopling, til dømes Port: 6666
for dette kurset. Dei fleste brukarane koplar seg opp mot denne porten ved hjelp av vev-klienten som er integrert i systemet vårt, og slepp derfor å installere klient-programvare. Web-klienten er skriven i Java og er ein Java-applet. Som vanleg for Java-applets kjører denne appleten i nettlesaren sin "sandkasse". M.a.o. så kan appleten kun opprette nettverks-forbindelsar mot den maskina han blei henta ifrå, og ikkje verken mot maskinar på dykkar interne nettverk, eller mot andre maskinar på internett. 

Den andre porten er ein web-server som kjører internt i MOO, til dømes Port: [6001]
Denne vev-serveren genererer informasjon om innhaldet i MOO, det vere seg rom, brukarar eller andre objekt. 

Serveren det gjeld (lingo.uib.no / 129.177.24.214) kjører også ein Apache web-server på port 80. 

Det som kjører på port  [6666] er, som nemnd ovanfor, ein interaktiv telnet-liknande forbindelse, og ikkje ei vev-teneste. På port 80 har me som sagt allereie ein 'tradisjonell' vev-server som kjører Apache og server-side scripts. 

Eg vil understreke at det sjølvsagt ikkje er naudsynt for oss å kunne kontakte maskiner innanfor brannmuren dykkar. Brukarane som er tilsett hjå dykk, og sit på innsida av brannmuren, har behov for å kunne kontakte ressursane på 
tcp-port : [PORTNUMMER (6001)]
og 
tcp-port : [PORTNUMMER (6666)]

Vev-tenesta på 6001 kunne sikkert fungere gjennom vev-proxyen dykkar, medan tenesta på 
6666 er ein "persistent" maskin-til-maskin-oppkopling. 

Sjølv om vi ikkje reknar med at det skjer uønska dataoverføring, så kan vi ikkje ta ansvaret dersom dette likevel skulle skje. Eg håper denne teksten har vore informerande og at Dykk no veit litt meir om tenestene våre. 

Venlege helsingar
Lingo
Dokkeveien 2B

5007 Bergen

Tlf: 55588944 el. 55588945
