De nye spesialavfallsoppføringene i Avfallslista

01 AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING OG FYSISK OG KEMISK BEHANDLING AF MINERALER

0103 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning av metalholdige mineraler

01 03 04* Syredannende fast og flydende mineralaffald fra bearbejdning af sulfidholdig malm

01 03 05* Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende farlige stoffer

01 03 07* Andet affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af    metalholdige mineraler

0104 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning av ikke-metalholdige mineraler

01 04 07* Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler

01 05 Boremudder og andet boreaffald

01 05 05* Boremudder og boreaffald indeholdende olie

01 05 06* Boremudder og andet boreaffald indeholdende farlige stoffer

02 AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVBRUG, JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDS-MIDLER

02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri

02 01 08* Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

03 AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF PLADEMATERIALER, MØBLER,PAPIR, PAP OG PAPIRMASSE

03 01 Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler

03 01 04* Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer indeholdende farlige stoffer

03 02 Affald fra træbeskyttelse

03 02 05* Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer

04 AFFALD FRA LÆDER-, PELS- OG TEKSTILINDUSTRIEN

04 02 Affald fra tekstilindustrien

04 02 14* Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler

04 02 16* Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer

04 02 19* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

05 AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLYSE AF KUL

05 01 Affald fra olieraffinering

05 01 02* Slam fra afsaltning

05 01 09* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

05 01 11* Affald fra rensning af brændstoffer med baser

05 01 12* Olie indeholdende syrer

05 01 15* Brugt filterjord

06 AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER

06 01 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer

06 01 06* Andre syrer

06 02 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af baser
06 02 04* Natrium- og kaliumhydroxid

06 02 05* Andre baser

06 03 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af salte og opløsninger heraf samtmetaloxider

06 03 13* Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende tungmetaller

06 03 15* Metaloxider indeholdende tungmetaller

06 05 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
06 05 02* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

06 06 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af svovlforbindelser, kemiske processer,hvori indgår svovlforbindelser, samt fra afsvovlingsprocesser

06 06 02* Affald indeholdende farlige sulfider

06 07 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af halogener og kemiske processer,hvori indgår halogenforbindelser

06 07 03* Kviksølvholdigt bariumsulfatslam

06 07 04* Opløsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre

06 08 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af silicium og siliciumderivater

06 08 02*Affald indeholdende farlig chlorsilan
06 09 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af phosphorforbindelser og kemiskeprocesser, hvori indgår phosphor

06 09 03* Calciumbaseret reaktionsaffald, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

06 10 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindelser, kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af kunstgødning

06 10 02* Affald indeholdende farlige stoffer

06 13 Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andetsteds specificeret
06 13 04* Affald fra asbestforarbejdning

06 13 05* Sod

07 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER

07 01 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-kemiske forbindelser

07 01 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 02 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi og kunstfibre

07 02 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 02 14* Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer

07 02 16*Affald indeholdende farlig silicone

07 03 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestoffer og pigmenter (med undtagelse af 06 11)

07 03 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 04 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske plantebeskyttelsesmidler(med undtagelse af 02 01 08 og 02 01 09), træbeskyttelsesmidler (med undtagelse af 03 02) ogandre biocider

07 04 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 04 13* Fast affald indeholdende farlige stoffer

07 05 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler

07 05 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 05 13* Fast affald indeholdende farlige stoffer

07 06 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler

07 06 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

07 07 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og kemiske produkter,uspecificerede

07 07 11* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

08 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER

08 01 Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak

08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 13* Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 15* Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 17* Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 19* Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 01 21* Affald fra fjernelse af maling eller lak

08 03 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver

08 03 12* Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer

08 03 14* Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer

08 03 16* Kasserede ætsevæsker

08 03 17* Kasseret toner indeholdende farlige stoffer

08 03 19* Dispergeringsolie

08 04 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herundertætningsmidler)

08 04 09* Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 11* Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 13* Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser og som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 15* Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

08 04 17* Harpiksolie

08 05 Andet affald, ikke specificeret andetsteds i 08

08 05 01* Isocyanataffald

09 AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI

09 01 Affald fra den fotografiske industri

09 01 11* Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

09 01 13* Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 09 01 06

10 AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

10 01 Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)

10 01 04* Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie

10 01 13* Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som brændsel

10 01 14* Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 16* Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

10 01 18* Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 01 20* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

10 01 22* Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer

10 02 Affald fra jern- og stålindustrien

10 02 07* Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 02 11* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 02 13* Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 Affald fra termisk baserede aluminiumsværker

10 03 15* Afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

10 03 17* Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling

10 03 19* Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 21* Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer

10 03 23* Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 25* Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 03 27* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 03 29* Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer

10 04 Affald fra termisk baserede blyværker

10 04 07* Slam og filterkager fra røggasrensning

10 04 09* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 05 Affald fra termisk baserede zinkværker

10 05 06* Slam og filterkager fra røggasrensning

10 05 08* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 05 10* Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

10 06 Affald fra termisk baserede kobberværker

10 06 07* Slam og filterkager fra røggasrensning

10 06 09* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 07 Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og platinværker

10 07 07* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 08 Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker

10 08 08* Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning

10 08 10* Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

10 08 12* Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling

10 08 15* Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 08 17* Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 08 19* Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

10 09 Affald fra jernstøberier
10 09 05* Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

10 09 07* Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

10 09 09* Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 09 11* Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer

10 09 13* Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer

10 09 15* Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer

10 10 Affald fra metalstøberier
10 10 05* Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

10 10 07* Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer

10 10 09* Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 10 11* Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer

10 10 13* Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer

10 10 15* Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer

10 11 Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter

10 11 09* Affald af råvareblandinger før termisk behandling indeholdende farlige stoffer

10 11 11* Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver indeholdende tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)

10 11 13* Slam fra polering og slibning af glas indeholdende farlige stoffer

10 11 15* Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 11 17* Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 11 19* Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

10 12 Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer

10 12 09* Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 12 11* Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller

10 13 Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå

10 13 09* Affald fra fremstilling af asbestcement indeholdende asbest

10 13 12* Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

10 14 Affald fra krematorier

10 14 01* Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv

11 AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING AF JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER SAMT AFFALD FRA IKKE-JERNHOLDIGE HYDROMETALLURGISKE PROCESSER

11 01 Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, phosphatering, basisk affedtning og anodisering)

11 01 09* Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer

11 01 11* Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer

11 01 13* Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer

11 01 15* Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer

11 01 16* Mættede eller brugte ionbytterharpikser

11 01 98* Andet affald indeholdende farlige stoffer

11 02 Affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer

11 02 05* Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

11 02 07* Andet affald indeholdende farlige stoffer

11 05 Affald fra varmforzinkningsprocesser

11 05 03* Fast affald fra røggasrensning

11 05 04* Kasserede flusmidler

12 AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST

12 01 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast

12 01 14* Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer

12 01 16* Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer

12 01 18* Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning)

12 01 19* Let bionedbrydelige skæreolier

12 01 20* Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer

13 OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITLERNE 05, 12 OG 19)

13 01 Affald fra hydraulikolier

13 01 01* Hydraulikolier indeholdende PCB (1)
13 01 09* Mineralske, chlorerede hydraulikolier

13 01 10* Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier

13 01 11* Syntetiske hydraulikolier

13 01 12* Let bionedbrydelige hydraulikolier

13 01 13* Andre hydraulikolier

13 02 Motor-, gear- og smøreolieaffald

13 02 04* Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier

13 02 05* Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

13 02 06* Syntetiske motor-, gear- og smøreolier

13 02 07* Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier

13 02 08* Andre motor-, gear- og smøreolier

13 03 Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 01* Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB

13 03 06* Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald henhørende under 13 03 01

13 03 07* Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 08* Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 09* Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier

13 03 10* Andre isolations- og varmetransmissionsolier

13 05 Materiale fra olieseparatorer

13 05 01* Fast affald fra sandfang og olieseparatorer

13 05 06* Olie fra olieseparatorer

13 05 07* Olieholdigt vand fra olieseparatorer

13 05 08* Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer

13 07 Affald fra flydende brændstoffer

13 07 01* Brændselsolie og dieselolie

13 07 02* Benzin

13 07 03* Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)

13 08 Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret

13 08 01* Afsaltningsslam eller -emulsioner

13 08 02* Andre emulsioner

13 08 99* Andet affald, ikke andetsteds specificeret

14 KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08)

14 06 Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler

14 06 01* Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC

14 06 02* Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Til bruk for denne affaldsliste defineres PCB som i direktiv 96/59/EF

14 06 03* Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

14 06 04* Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

14 06 05* Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler

15 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET

15 01 Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)

15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

15 01 11* Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere

15 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter

15 02 02* Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer

16 AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN

16 01 Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08)

16 01 04* Udtjente køretøjer

16 01 07* Oliefiltre

16 01 08* Kviksølvholdige komponenter

16 01 09* Komponenter indeholdende PCB

16 01 10* Eksplosive komponenter (f.eks. airbags)

16 01 11* Bremseklodser indeholdende asbest

16 01 13* Bremsevæsker

16 01 14* Frostvæsker indeholdende farlige stoffer

16 01 21* Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07 - 16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14

16 02 Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

16 02 09* Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB

16 02 10* Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09

16 02 11* Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC

16 02 12* Kasseret udstyr, som indeholder fri asbest

16 02 13* Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele (2), bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 12

16 02 15* Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr

16 03 Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer

16 03 03* Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer

16 03 05* Organisk affald indeholdende farlige stoffer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (2) Farlige dele fra elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier omtalt under 16 06 og markeret som farlige; kviksølvkontakter, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas osv.

16 05 Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier

16 05 04* Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

16 05 06* Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratorie-kemikalier

16 05 07* Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

16 05 08* Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

16 07 Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)

16 07 08* Olieholdigt affald

16 07 09* Affald indeholdende andre farlige stoffer

16 08 Brugte katalysatorer

16 08 02* Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller (3) eller farlige overgangsmetalforbindelser

16 08 05* Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre

16 08 06* Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer

16 08 07* Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer

16 09 Oxiderende stoffer

16 09 01* Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat

16 09 02* Chromater, f.eks. kaliumchromat, kalium- eller natriumdichromat

16 09 03* Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid

16 09 04* Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret

16 10 Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet

16 10 01* Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer

16 10 03* Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer

16 11 Affald fra foringer og ildfaste materialer

16 11 01* Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 03* Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

16 11 05* Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

17 BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)

17 01 Beton, mursten, tegl og keramik

17 01 06* Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

17 02 Træ, glas og plast

17 02 04* Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Ved overgangsmetaller forstås i denne position: scandium, vanadium, mangan, cobalt, kobber, yttrium, niobium, hafnium, wolfram,titan, chrom, jern, nikkel, zink, zirconium, molybdæn og tantal. Disse metaller eller deres forbindelser er farlige, hvis de er klassificerede som farlige stoffer. Klassifikationen af farlige stoffer er bestemmende for, hvilke af disse overgangsmetaller og hvilke overgangs-metalforbindelser der er farlige.

17 03 Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter

17 03 01* Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære

17 03 03* Kultjære og tjærede produkter

17 04 Metaller (og legeringer heraf)

17 04 09* Metalaffald forurenet med farlige stoffer

17 04 10* Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer

17 05 Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer

17 05 03* Jord og sten indeholdende farlige stoffer

17 05 05* Klapmateriale indeholdende farlige stoffer

17 05 07* Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer

17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer
17 06 03* Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende farlige stoffer

17 06 05* Asbestholdige byggematerialer (4)
17 08 Gipsbaserede byggematerialer

17 08 01* Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer

17 09 Andet bygnings- og nedrivningsaffald

17 09 01* Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald

17 09 02* Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer)

17 09 03* Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer

18 AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING)
18 01 Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker

18 01 06* Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

18 01 08* Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

18 01 10* Amalgamaffald fra tandpleje

18 02 Affald fra forskningsaktiviteter, diagnose, behandling eller forebyggelse af sygdomme i forbindelse med dyr

18 02 05* Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

18 02 07* Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) Denne rubrik anvendes først fra ikrafttrædelsen af passende foranstaltninger for behandling og bortskaffelse af asbesthodlige byggematerialer, som skal fastsættes efter proceduren i artikel 17 i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26.april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s .1 )

19 AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDENFOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG

19 01 Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald
19 01 11* Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer

19 01 13* Flyveaske indeholdende farlige stoffer

19 01 15* Kedelstøv indeholdende farlige stoffer

19 01 17* Affald fra pyrolyse indeholdende farlige stoffer

19 02 Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af chrom eller cyanid samt neutralisering)

19 02 04* Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald

19 02 05* Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige stoffer

19 02 07* Olie og koncentrater fra separering

19 02 08* Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer

19 02 09* Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer

19 02 11* Andet affald indeholdende farlige stoffer

19 03 Stabiliseret eller solidificeret affald (5)
19 03 04* Affald, som er markeret som farligt affald og som er delvis (6) stabiliseret

19 03 06* Affald, som er markeret som farligt affald og som er solidificeret

19 07 Perkolat fra lossepladser

19 07 02* Perkolat fra lossepladser indeholdende farlige stoffer

19 08 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret
19 08 08* Affald fra membransystemer indeholdende tungmetaller

19 08 10* Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende 

under 19 08 09

19 08 11* Slam indeholdende farlige stoffer fra biologisk behandling af industrispildevand

19 08 13* Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af industrispildevand

19 10 Affald fra fragmentering af metalholdigt affald

19 10 03* Den lette fraktion og støv indeholdende farlige stoffer

19 10 05* Andre fraktioner indeholdende farlige stoffer

19 11 Affald fra regenerering af olie

19 11 01* Brugt filterjord

19 11 02* Svovlsur tjære

19 11 03* Vandigt flydende affald

19 11 04* Affald fra rensning af brændstoffer med baser

19 11 05* Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

19 11 07* Affald fra røggasrensning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) Stabiliseringsprocesser ændrer farligheden af affaldets bestanddele og omdanner herved farligt affald til ikke-farligt affald. Solidifikationsprocesser ændrer kun affaldets fysiske tilstand (f.eks. omdannelse fra flydende til fast form) gennem anvendelse af tilsætnings-stoffer uden at ændre affaldets kemiske egenskaber.

(6) Affald anses for at være delvis stabiliseret, hvis farlige bestanddele, som ikke er blevet fuldstændig omdannet til ikke-farlige bestanddele efter stabiliseringsprocessen, kan frigives til miljøet på kort, mellemlang eller lang sigt.

19 12 Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret

19 12 06* Træ indeholdende farlige stoffer

19 12 11* Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald indeholdende farlige stoffer

19 13 Affald fra rensning af jord og grundvand

19 13 01* Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer

19 13 03* Slam fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer

19 13 05* Slam fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer

19 13 07* Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer

20 KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER

20 01 Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01)

20 01 14* Syrer

20 01 15* Baser
20 01 26* Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25

20 01 27* Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer

20 01 29* Detergenter indeholdende farlige stoffer

20 01 31* Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

20 01 33* Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt usorterede batterier og akkumulatorer indeholdende disse batterier

20 01 35* Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele (7)
20 01 37* Træ indeholdende farlige stoffer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7) Farlige dele fra elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier omtalt under 16 06 og markeret som farlige; kviksølvkontakter, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas osv.


