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FORMÅL OG OMFANG

Målet med denne instruksen er å legge til rette for en trygg arbeidsplass for de som arbeider med åpne radioaktive kilder og deres kollegaer. Instruksen gjelder for alle som har behov for  å bruke disse 

Adresse: http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/pages/straalevern.html
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1. FORMÅL OG OMFANG

Disse arbeidsrutinene skal medvirke til å forhindre ulykker og helseskader ved at alt arbeid utført ved Universitetet i Tromsø skjer på en sikker måte og i samsvar med lover og forskrifter. Instruksen gjelder for alle ansatte, gjesteforskere og studenter som frakter farlig gods i kulvert og korridor ved Universitetet i Tromsø.

2. ANSVAR OG MYNDIGHET

I henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, spesielt §114, har 

ansvarlig leder og kurslærer ansvar for: 

· å legge forholdene til rette slik at disse retningslinjene kan overholdes 

· at arbeidstakerne og studentene gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig 

· opplæring http://www.adm.uit.no/persavd/hms/labsikkerhet/index.htm
· at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og blir brukt 

Arbeidstakerne og studentene har ansvar for å: 

· følge gjeldende rutiner 

· bruke nødvendig verneutstyr 

· melde fra til ansvarlig leder eller kurslærer om eventuelle feil og mangler

3. DEFINISJONER

	PRIVATE
Ansvarlig leder:
	Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere

	Kurslærer:
	Kursansvarlig for laboratoriekurs for studenter, samt den som veileder på slike kurs

	Arbeidstaker:
	Alle som har et arbeidsforhold ved Universitetet i Tromsø (inkl. eksternt finansierte), samt gjesteforskere og studenter som i prosjekt er knyttet til forskningslaboratorium

	Student:
	Registrert student ved Universitetet i Tromsø

	Farlig gods
	Farlig gods er varer som er definert som farlig gods i henhold til bestemmelsene i ADR og RID regelverket.


4. GENERELT

Farlig gods er varer som er definert i henhold til bestemmelsene i ADR og RID

Eksempler på farlig gods ved UiTø er: Gasser, flytende nitrogen, organiske løsningsmidler, de fleste kjemikalier og radioaktivt materiale (både innkjøpt materiale og avfall).

Bruk alltid nødvendig verneutstyr og sett deg inn i  / klargjør førstehjelpstiltak .

Rapporter farlige situasjoner / uhell ved utfylling av skademeldingsskjema

http://www.fm.uit.no/info/imb/hms/documents/Skadeskjema_210202-1.doc
5. REFERANSER  OG VEDLEGG

ADR / RID
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VÆR OPPMERKSOM PÅ AT:








Farlig gods er varer som er definert i henhold til bestemmelsene i ADR og RID (Forskrift om landtransport av farlig gods)





Eksempler på farlig gods ved UiTø er: 


Gasser, flytende nitrogen, organiske løsningsmidler, de fleste kjemikalier og radioaktivt materiale (både innkjøpt materiale og avfall).





Transport av farlig gods på offentlig vei skal alltid  foregå i et av Universitetets egne kjøretøy (ikke private biler).





SØRG ALLTID FOR:





Nødvendig emballering, merking og sikring av det som skal transporteres. 
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