Retningslinjer for bruk av ioniserande stråling

utkast april 2002



Vedlegg 1

Varselsymbol og -skilt for ioniserande stråling
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	Leseavstand (m)
	Minimum diameter på ”propell” (mm)

	4

6

20

16

25
	50

80

125

200

315



